Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do wypożyczania turystom   
oraz świadczenia z jego wykorzystaniem usług na rzecz turystów, w ramach operacji:

**„Zakup nowoczesnego sprzętu sportowego   
przeznaczonego do wypożyczania turystom”**

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,   
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,   
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020”

1. **ZAKRES DOSTAW**

**Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Niniejsze zamówienie dotyczy dostaw zgodnie z poniższym zestawieniem i musi być zgodne z minimalnymi wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość / liczba** |
| **Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do wypożyczania turystom**  **oraz świadczenia z jego wykorzystaniem usług na rzecz turystów** | | |
|  | 8 osobowa łódź motorowa z napędem elektrycznym oraz przyczepą podłodziową | 1 szt. |

1. **MINIMALNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do wypożyczania turystom**  **oraz świadczenia z jego wykorzystaniem usług na rzecz turystów** | | |
|  | 8 os. łódź motorowa z napędem elektrycznym oraz przyczepą podłodziową | Łódź homologowana na: 8 os.  Wymiary: Dł.: min. 7,50 m (w tym min. dł. kadłuba: 6,9 m), szer.: min.: 2,50 m, zanurzenie: ok 0,5 m,  Napęd: hybrydowy, składający się z:  - zaburtowego silnika spalinowego, o min. mocy: 250 KM,  - silnika elektrycznego.  Wyposażenie łodzi:  - Hydrauliczna przekładnia sterowa,  - Ster strumieniowy z akumulatorem,  - Zbiornik paliwa ze stali nierdzewnej o poj. min. 180 l,  - Ploter nawigacyjny,  - Lampy nawigacyjne,  - Pełne umeblowanie kabiny,  - Komplet materacy na pokład,  - Pełne umeblowanie kokpitu, obejmujące: fotel sternika, fotel pasażera oraz sofę pasażerską,  - Prysznic w części rufowej,  - WC chemiczne na pokładzie,  - Podgrzewacz wody o poj. Min. 20 l z kranami i instalacją 230 V,  Ogrzewanie typu WEBASTO o mocy min. 2 kW,  - Dodatkowy zbiornik paliwa do ogrzewania,  - Ładowarka do akumulatorów,  - Przyłącze prądu z lądu,  - Okna boczne otwierane,  - Wykończenie kabiny, kokpitu oraz platform drewnem teak,  - Podwodne oświetlenie kadłuba typu LED,  - Oświetlenie RGB kokpitu,  - Osobne zbiorniki na wodę czystą i brudną o min. pojemności 45 l każdy,  - Kotwica z windą o masie min. 8 kg,  - Laweta podłodziowa (przyczepa z homologacją do ruchu drogowego).  Wraz z łodzią motorową, według powyższej specyfikacji winna zostać dostarczona przyczepa podłodziowa.  Wymagane przez Zamawiającego parametry przyczepy podłodziowej:  - Konstrukcja: stalowa,  - Układ jezdny: oś podwójna,  - Dopuszczalna masa całkowita: 2700 kg,  - Ładowność: 2200 kg,  - Dł. ładunkowa jachtu: ok 6,0 m |

**GWARANCJA:**

Na sprzęt, stanowiący przedmiot niniejszego zapytania Zamawiający żąda minimum **dwa lata gwarancji i rękojmi**. Ponadto urządzenia / sprzęt muszą być fabrycznie nowe i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.